**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **工期** | **质保期（不低于）** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 室内挂轨式移动巡检终端及定制型防爆屏安装项目 | 室内挂轨式移动巡检终端及定制型防爆屏安装 | 按照甲方及业主方要求，完成超高压500kV百色变电站、500kV贺州变电站、500kV南宁变电站、500kV永安变电站共4个站点25套室内挂轨移动巡检终端、190个定制型防爆屏的安装工作，主要包括：轨道和各类支架安装；各类巡检终端安装；各类通讯配电箱（柜）安装；定制型防爆屏的改造安装；变电站后台系统及图像工作站安装；各类线缆敷设、接线；各类管材、线槽安装；墙面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；所涉接地系统及防火封堵、建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作等)，确保各项功能正常使用，通过业主方及甲方验收。 | 宗 | 1 | 接安装通知后30日内 | 12个月 | 1.供应商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。2.有效的安全生产许可证:提供安全生产许可证3.有效的资质等级证书:具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装。4.备注：不接受联合体投标 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2019年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过室内轨道巡检机器人的安装项目不少于2份，合同额累计不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.4 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。