**附件1 招标需求一览表**

**分标一：配电综合监控终端组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 配电综合监控终端组件采购项目 | 含：8 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、12 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、16 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、20 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、24 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、2 变压器)配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、3 变压器)、视频监控和环境检测系统组件、光纤通信设备组件等 | 套 | 54 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO900 0系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内类似产品累计销售业绩不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：智能电容器装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能电容器装置采购项目（包一） | 智能电容器装置1 | 额定工作电压：400V ，额定绝缘电压660V，额定耐受电压 1890V（1min工频），额定短时耐受电流 ≥4kA | 套 | 365 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：提供有效的ISO 9000系列质量管理体系认证证书；3.其他:需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内累计配网类产品或智能开关类产品业绩不少于200万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 3.2 |
| 智能电容器装置采购项目（包二） | 智能电容器装置2 | 额定工作电压：400V ，额定绝缘电压660V，额定耐受电压 1890V（1min工频），额定短时耐受电流 ≥4kA | 套 | 150 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：提供有效的ISO 9000系列质量管理体系认证证书；3.其他：需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内累计配网类产品或智能开关类产品业绩不少于200万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标三：线路舞动标定服务项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 线路舞动标定服务项目 | 对输电线路进行线路三维激光点云数据与可视化影像标定建模 | 26332 | 套 | 30天 | 3年 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；不接受代理商及联合体投标；2.有效的资质等级证书：需提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2019年1月1日至招标公告发布日具有2个及以上信息数据处理或信息系统开发业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体维修服务不局限于上述需求一览表。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。