**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 船舶状态监拍识别设备采购项目 | AIS数据融合雷达 | 雷达和AIS数据融合在海缆警戒区内融合度>90%；雷达探测最大作用距离≥10nm(300吨船)；跟踪目标≥1000个；具有抗海浪、抗雨雪、海杂波自动滤波等级选择；不间断输出雷达探测目标的目标批号、航向、速度、经维度位置以及雷达回波等信息。 | 套 | 5 | 接到供货通知后90日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过雷达或AIS目标探测系统或相机销售业绩不少于1份，合同额累计不少于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8 |
| AIS基站 | AIS基站用于船舶自动识别；探测距离≥50kM（基站天线海拔高度400米）；两个信道间快速切换<10ms；具备双模AIS解码。 | 套 | 5 |
| 云台相机 | 分辨率≥640×512；焦距30~150mm；光学变倍≥88倍；预置位巡航≥8条；内置雨刷；具备智能跟踪、报警、侦测功能。 | 套 | 2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。