**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量（年度使用量参考）** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金（万元）** |
| 智能巡检设备配件采购项目 | 故障测距装置电源插件 | 整体装置具备数据采样、数据上送、数据通信、设备自检、远程调试等功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商;  2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投故障监测类产品累计销售业绩不少于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 10 |
| 故障测距装置CPU插件 | 整体装置具备数据采样、数据上送、数据通信、设备自检、远程调试等功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 故障测距装置GPS对时天线 | 整体装置具备数据采样、数据上送、数据通信、设备自检、远程调试等功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 故障测距装置AD采样插件 | 整体装置具备数据采样、数据上送、数据通信、设备自检、远程调试等功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 故障测距装置GPS插件 | 整体装置具备数据采样、数据上送、数据通信、设备自检、远程调试等功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 线缆防爆保护装置 | 提供电压12kV。短路电流20kA（有效值），50kA（峰值）。短路时间：0.1s。起到阻燃防爆功能 | 个 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。