**附件1 招标需求一览表**

**分标一：自动化处理插件及板卡采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金（万元）** |
| 自动化处理插件及板卡采购项目 | 精确测量范围  电流: 0.01In~40In  电压: 0.01V~120V等 | 台 | 2350 | 接到供货通知后20日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供同类产品的国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 2020年1月1日至招标公告发布之日内保护监控类产品累计销售业绩不少于800万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 15 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：高压线路信息采集系统采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金（万元）** |
| 1 | 高压线路信息采集系统 | 含数据采集、分析诊断、通信远程等功能. | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列国家第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告（视频在线监测装置） | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有500kV以上输电线路在线监测产品同类业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。