**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 硬盘录像机、工业级交换机采购项目 | 硬盘录像机 | 1. 至少支持32路视频输入，接入能力不低于256Mbps，智能场景规格不低于160Mbps；转发能力不低于256Mbps，回放下载不低于32路，回放能力不低于128Mbps；预览模式不低于32画面；磁盘数量：不低于8盘位；RAID级别：不低于RAID 5。
2. 支持人脸名单库，总库容不低于1万张。
 | 台 | 567 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求:制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2020年1月1日至投标截止日内，完成过硬盘录像机或交换机累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商须提供所投产品制造商的授权函和质量承诺函。 | 8.5 |
| 工业级交换机 | 1、端口不低于24口全千兆，二层网管交换机；不低于24口千兆电口+2千兆光口；不低于24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；2个10GBase-RSFP+端口。2、包转发率不低于65.5Mpps。3、交换容量不低于88Gbps。 | 台 | 567 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。