**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 堆高  设备等  采购  项目 | 全电动液压堆高车（站驾式） | 1、载重≥2t；2、提升高度≥4500mm（三级门架）；3、车体宽度≦1040mm；4、行驶速度：4-6km/h；5、最大爬坡性能：5-8%;6、驱动方式：电动（锂电池）。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：1.2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过叉车销售业绩不少于2份，合同额累计不少于150万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件  2.提供所投叉车型号的有效型式试验合格证以及特种设备制造许可证。 | 5.1 |
| 电动液压搬运车（站驾式） | 1、载重≥3t；2、提升高度≥125mm；3、车体宽度≦800mm；4、行驶速度：5-7km/h；5、最大爬坡性能：6-16%；6、驱动方式：电动（锂电池）。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 5t叉车Ⅰ（座驾式） | 1、载重≥5t；2、提升高度≥4500mm（三级门架）；3、车体宽度≥1400mm；4、行驶速度≥16km/h；5、最大爬坡性能：≥15°；6、驱动方式：电动；7、轮胎行式：防爆实心轮胎。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 3.5t叉车Ⅰ（座驾式） | 1、载重≥3.5t；2、提升高度≥3000mm；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≧1070\*122\*40；4、行驶速度≥14km/h；5、最大爬坡性能：≥16-25%；6、驱动方式：电动（锂电池）；7、货叉调节方式：液压侧移调距叉。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 5t叉车Ⅱ（座驾式） | 1、载重≥5t；2、提升高度≥3000mm；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）1900\*150\*55；4、行驶速度≥18km/h；5、最大爬坡性能：≥17°；6、驱动方式：电动。 | 台 | 2 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 3.5t叉车Ⅱ（座驾式） | 1、载重≥3.5t；2、提升高度≥3000mm；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≧1520\*150\*50；4、驱动方式：电动（锂电池）；5、货叉调节方式：液压侧移调距叉。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 5t叉车Ⅲ（座驾式） | 1、载重≥5t；2、提升高度≥4500mm（三级门架）；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≥1070\*150\*50；4、行驶速度≥14km/h；5、货叉可调范围≥200/1350；6、驱动方式：电动；7、轮胎形式：防爆、实心轮胎。 | 台 | 5 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 5t叉车Ⅳ（座驾式） | 1、载重≥5t；2、提升高度≥3000mm；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≧1070\*150\*50；4、行驶速度≥24km/h；5、最大爬坡性能：≥20-26%；6、驱动方式：内燃机。 | 台 | 2 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 3.5t叉车Ⅲ（座驾式） | 1、载重≥3.5t；2、提升高度≥3000mm；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≧1520\*125\*50mm；4、行驶速度≥14km/h；5、最大爬坡性能：≥15%；6、驱动方式：电动（锂电池）；7、货叉调节方式：液压侧移调距叉。 | 台 | 2 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 2.5t叉车（座驾式） | 1、载重≥2.5t；2、提升高度≥4500mm（三级门架）；3、货叉尺寸（长\*宽\*厚）≧1520\*150\*50；4、驱动方式：电动（锂电池）；5、货叉调节方式：液压侧移调距叉。 | 台 | 1 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |
| 5t叉车Ⅴ（座驾式） | 1、配备全封闭驾驶室、冷暖空调、风扇；2、提升高度≥6000mm（三级门架）；3、叉齿长度：1.5m；4、行驶速度≥20km/h；5、侧移行程≥10；6、 驱动方式：电动（锂电池）。 | 台 | 3 | 2023年7月12日前 | 3年 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。