**附件1 招标需求一览表**

**分标一：空屏柜采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 空屏柜采购项目（包一） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600mm等 | 面 | 1748 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投屏柜类产品累计销售数量不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.3 |
| 空屏柜采购项目（包二） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600mm等 | 面 | 1463 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投屏柜类产品累计销售数量不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.9 |
| 空屏柜采购项目（包三） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600mm等 | 面 | 1160 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投屏柜类产品累计销售数量不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.5 |
| 空屏柜采购项目（包四） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600mm等 | 面 | 857 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投屏柜类产品累计销售数量不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |
| 空屏柜采购项目（包五） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600mm等 | 面 | 572 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投屏柜类产品累计销售数量不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：贫液式（AGM）蓄电池采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 1 | 贫液式（AGM）蓄电池采购项目 | 蓄电池单体电压2V蓄电池容量 800Ah，含支架、连线及相关附件 | 只 | 208 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。4.备注：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年至招标公告发布之日内所投贫液式（AGM）蓄电池累计销售业绩不少于50万。代理商：2020年至招标公告发布之日内所投贫液式（AGM）蓄电池累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
| 蓄电池单体电压2V蓄电池容量 1000Ah含支架、连线及相关附件 | 只 | 208 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。