**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 1 | 激光点云防外破组件 | 设备由供电单元、监控单元、激光雷达采集单元等部件组成，其中监控单元、激光雷达采集单元必须采用一体化设计，安装支架方便水平、垂直可调，以应对现场场景安装需求。每个月流量应满足监控装置正常工作模式数据传输要求，包含5年通讯费 | 台 | 30 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求；制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。 | 业绩要求:2020年1月1日起至招标公告发布之日内在线监测类产品累计销售业绩不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。