附件1 招标需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 线路巡检无人机采购项目 | 线路巡检无人机1 | 最大飞行时间≥40min；抗风等级≥7级风；地面站正常工作续航时间≥180min；防护等级≥IP54；轴距≤680mm。 | 套 | 11 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格；2.备注：具备《通用航空企业经营许可证》或《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机及相关配件、载荷销售业绩不少于2份，合同额累计不少于600万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 18.3 |
| 线路巡检无人机2 | 最大起飞重量≥9200 g; 最长飞行时间：≥55 min；对称电机轴距≥895 mm；IP 防护等级：≥IP55；电池容量≥5880mAh。 | 套 | 18 |
| 线路巡检无人机3 | 对角线轴距应在380mm士10mm 范围内；最长飞行时间：≥40 min；红外传感器的有效像素数不低于30万；抗风等级≥6级风；最大作业半径≥7000 m。 | 套 | 33 |
| 线路巡检无人机4 | 轴距之间距离≤680mm；飞行器抗风等级≥7级风；飞行器防护等级≥IP54；最大飞行时间≥40min；电池容量不小于 5500mAh。 | 套 | 53 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。