附件1 招标需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 四轴无人机等设备采购项目 | 四轴无人机1 | 对称电机轴距≤900mm；最大额外负载≥2.5kg；最大飞行时间≥55分钟；激光雷达重量≤1kg。 | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 24个月 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：  供应商应具有独立订立合同的法人资格;  2.备注：具备《通用航空企业经营许可证》或《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 | 业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机及相关配件、载荷或智能充电柜销售业绩不少于2份，合同额累计不少于120万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.6 |
| 四轴无人机2 | 最长飞行时间≥40分钟；影像传感器有效像素 ≥2000 万；电池容量≥5000毫安时；每套包含8块飞行电池。 | 套 | 16 |
| 四轴无人机3 | 裸机重量≤1kg；热成像相机红外波长8-14µm；数字变焦≥25 倍 ；充电器输出功率≥100瓦。 | 套 | 1 |
| 四轴无人机4 | 无人机裸机重量≤1kg；最大续航里程≥30公里；最长悬停时间≥35分钟；最长飞行时间≥40分钟；具备RTK模块。 | 套 | 10 |
| 无人机电池充电设备 | 充电模块尺寸≥648\*448\*150；充电模块可同时充电池数量≥15个；充电柜尺寸≥800\*600\*1800mm。 | 套 | 3 |
| 电池充电柜 | 电池柜尺寸(长、宽、高 )≤650\*650\*1800mm；每个充电单元尺寸≤450\*450\*200mm；每个电池柜可装充电单元数量≤2；显示屏尺寸≥5英寸；显示屏配置内存≥3G;存储≥32G。 | 套 | 2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。