**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 包覆组件、清扫组件等采购项目 | 包覆组件 | 与包覆模组（甲方提供）配合无缝隙；具备开合功能，打开尺寸不小于20cm；闭合后无缝隙，试点演示无涂料泄露；与行走机构采用快速销连接；供电电压24V | 套 | 1 | 接供货通知后3个月内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过机器人相关业绩不少于2份，合同额累计不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 清扫组件 | 具备开合功能，打开尺寸不小于20cm；具备清扫功能，闭合后无缝隙；与行走机构采用快速销连接；供电电压24V | 套 | 1 | 接供货通知后3个月内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走组件 | 爬坡角度：≥20°；行走速度：≥0.5m/s；供电电压24V；进线空间大于20cm；除高度外，不改变整体外观；具备无人机吊装功能；实现无人机吊装机器人上下线试点 | 套 | 1 | 接供货通知后3个月内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 涂料供应组件 | 重量：≤20kg；携带涂料量：≥5L；不改变整体结构，外观；供电电压24V；不替换供料组件及控制组件； | 套 | 1 | 接供货通知后3个月内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机吊装装置 | 重量：≤3kg；长度：≥1.5m；绝缘材质大于1m；与无人机、机器人配合，实现无人机吊装机器人上下线试点 | 套 | 1 | 接供货通知后3个月内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。所供货产品需包含所必须的软件系统，以确保设备能正常运行，满足招标方正常使用需求。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。