**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 转向电机上盖、小型换电机场壳体等采购项目 | 转向电机上盖 | ZN450.01.01-01 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止完成机加工类业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 转向电机安装支架 | ZN450.01.01-02 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向电机动力轴 | ZN450.01.01-03 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向电机密封圈 | ZN450.01.01-04 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向支撑罩 | 6061-T6//尺寸：140×103×54.3//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交叉滚子轴承外压板 | ZN450.01.01-06 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交叉滚子轴承内压板 | ZN450.01.01-07 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向电机传动轴 | ZN450.01.01-08 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向支架 | 6061-T6//尺寸：270.5×100×103//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行驶端硅胶垫 | ZN450.01.01-10 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑轴 | ZN450.01.01-11 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动轴 | ZN450.01.01-12 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 腿部后端硅胶垫 | 黑色硅胶//尺寸：247.5×100×2//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行驶电机罩 | ABS//尺寸：251.5×108×87//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底板 | 6061-T6//尺寸：1000×640×10//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防坠落支架 | 1.5mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：78×50//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 雷达固定架 | 6061//尺寸：270×170×50//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 双目支架 | 6061//尺寸：60×60×30//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱吊轨加强板 | 1.5mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：104.5×57.5×25mm//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱吊轨\_左 | 1.5mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：575×84//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱吊轨\_右 | 1.5mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：575×84//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱限位块 | POM//尺寸：40×32×8//按图纸加工 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱箱体 | 1mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：509×309×124.5//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控箱上盖 | 1mm 304不锈钢//钣金折弯//尺寸：515×316//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电气安装板 | （1）材质：铝合金，钣金，厚度1.5mm；（2）表面尺寸（长×宽）：≤260mm×170mm；（3)表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导轨式滚轮条 | 主材6061铝合金 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 可折叠型圆形拉手 | 304不锈钢 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 内弹簧型搭扣 | 抗振动型//材质: C2801P//表面处理: 镀镍 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池吊舱 | 304不锈钢//钣金折弯//尺寸： 286×142×190//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒固定斜块 | 6061-T6//尺寸：80×15×12//按图纸加工 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒后壳 | 5052铝合金//钣金折弯//尺寸：277×136×164//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒前壳 | 6061-T6//尺寸：188×180×12//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池支撑板 | 5052铝合金//钣金折弯//尺寸：140×128×55//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒硅胶垫 | 黑色硅胶//尺寸：172×144//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 缓冲垫A | 材质：EVA //尺寸：210×110//按图纸加工 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 缓冲垫B | 材质：EVA //尺寸：140×110//按图纸加工 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座前壳 | ABS//尺寸：185×70×36.6//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座后壳 | ABS//尺寸：185×70×11//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座接地极片 | ZN450.01.04.01-03 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座铍铜板 | ZN450.01.04.01-04 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座铍铜连接块 | ZN450.01.04.01-05 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座支架\_左 | 6061-T6//尺寸：154×50×23//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座支架\_\_右 | 6061-T6//尺寸：154×50×23//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座支架外壳 | ABS//尺寸：185×83×2//按图纸加工 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 旋钮工具组件 | （1）材质：铝合金+45钢+丁腈等；（2）氧化+镀铬；（3）尺寸：90×77×180mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 手车工具组件 | （1）材质：铝合金+45钢+丁腈等；（2）氧化+镀铬；（3）尺寸：92×77×330mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 机械臂端连接组件 | （1）材质：铝合金+45钢；（2）氧化+镀铬；（3）尺寸：110×74×190mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 工具支架组件 | （1）材质：铝合金；（2）氧化；（3）尺寸：300×290×55mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 公快换盘（弹针） | （1）材质：铝合金+不锈钢;（2）表面氧化；（3）预组装；（4）尺寸：Φ80×35mm。 | 套 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 母快换盘（弹针） | （1）材质：铝合金+不锈钢+丁腈橡胶;（2）表面氧化；（3）预组装；（4）尺寸：Φ120×45mm。 | 套 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 小车平台上托板组件 | （1）材质：铝合金+镀锌钢板;（2）表面氧化；（3）预组装；（4）尺寸：≤650×680×100mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拨叉 | （1）材质：不锈钢;（2）表面硬化；（3）尺寸：≤120×70×41mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 镜像拨叉 | （1）材质：不锈钢;（2）表面硬化；（3）尺寸：≤120×70×41mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前推板 | （1）材质：不锈钢;（2）表面硬化；（3）尺寸：≤80×50×20mm。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支板 | （1）材质：不锈钢;（2）表面硬化；（3）尺寸：≤85×50×20mm。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 臂支架组件 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸（长×宽×高）：≤300×255×570mm；（3）连接形式：2525铝型材+角码3030+角码2525；（4）预组装。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电气安装层板组件 | （1）材质：铝合金，钣金，厚度2mm；（2）最大板尺寸（长×宽×高）：≤230×200×40mm；（3）外观要求：原色，无毛刺飞边。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 臂支架外壳 | （1）材质：铝合金+ABS；（2）尺寸（长×宽×高）：≤260×240×540mm；（3）外观要求：磨砂银色。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前门丝杆组件 | （1）材质：钢+铝合金+ABS；（2）丝杆材质S55C，直径12mm，丝杆总长度510mm，有效行程≥450mm，两端轴直径8mm；（3）两端不锈钢轴承座；（4）含齿轮组件，主从动齿轮尺寸一致，材质S45C，Z=40，m=1,总厚度15mm，固定方式90°分布M4顶丝拧紧；（5）含电机座，材质6061 ；（6）含ABS外壳，外观白色 ；（7）含丝母连座，6061，氧化银色；（8）含丝杆上连座，材质6061 ；（9）含上下轴承座，材质S45C；（10）含轴承盖，材质6061；（11）含限位安装片，材质铝合金。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前门框组件 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤440×28×440mm;（3）含折叠导轨，宽度20mm,厚度15.8mm，闭合长度350mm,拉出行程404mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主壳体 | （1）材质：ABS+铝合金；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆（分色）、防水结构、防水条。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主壳后盖 | （1）材质：ABS；（2）详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主壳左侧门 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆；（4）含门锁结构、铰链结构。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主壳右侧门 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆；（4）含镜子;(5)含门锁结构、铰链结构。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主壳前门 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光雷达组件 | （1）材质：ABS+硅胶+6061；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）ABS表面喷漆白色哑光，铝合金喷涂白色哑光。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 指示灯组件 | （1）材质：亚克力+硅胶+ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）亚克力表面雾面处理，ABS表面喷漆；（4）含三色指示灯。 | 套 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 内壳组件 | （1）材质：ABS；（2）详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆；（4）含对接装置小壳、拖链盒、侧盖、后盖。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底盘前壳 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底盘后壳 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底盘后门 | （1）材质：ABS；（2）详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底盘侧门 | （1）材质：ABS；（2）螺纹孔嵌内螺母，详细尺寸见图纸；（3）表面喷漆。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 搬运把手 | （1）材质：6061；（2）详细尺寸见图纸；（3）表面处理：氧化发黑。 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠组件 | （1）材质：6061；（2）详细尺寸见图纸；（3）表面处理：氧化发黑；（4）含安全触边。 | 套 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳支架组件 | （1）材质：钣金；（2）压铆M4螺母；（3）表面光滑无毛刺，喷涂黑色。 | 套 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油控制盒 | （1）主材质：铝合金，钣金；（2）压接M4螺母，焊接导向支架；（3）外观：银色哑光；（4）含密封垫，厚度5mm；（5）上下分体，含提手，含锁紧结构。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油控制盒固定支架 | （1）材质：黑色尼龙；（2）尺寸：≤163×80×18mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油采集控制盒集成板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤300×300×40mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油交换机安装板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤160×20×175mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油控制板安装板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤187×106×15mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油安全模块安装板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤100×80×30mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油LoRa安装板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤163×80×18mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 取油固态继电器安装板 | （1）材质：铝合金，钣金；（2）尺寸：≤100×70×40mm；（3）去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 对接导向板组件 | （1）材质：不锈钢+6061；（2）不锈钢抛光；（3）铝合金表面氧化；（4）传感器支架可采用钣金折弯件；（5）各零件表面平整，连接牢固；（6）尺寸：≤150×145×53mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 柔性对接调整组件 | （1）材质：不锈钢；（2）表面抛光；（3）弹簧采用不锈钢材质；（4）导向对接机构的柔性可调整，调整长度≤20mm；（5）安装后施加预紧力；（6）尺寸：≤φ55×80mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接头对接组件 | （1）材质：不锈钢+6061；（2）不锈钢抛光；（3）铝合金表面氧化；（4）接头采用G14；（5）接头连接处采用生料带缠绕后连接，防止油液泄露；（6）导向套对接连接处光滑，方便外套筒的顺畅对接；（7）尺寸：≤220×40×70mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接头分离组件 | （1）材质：不锈钢+6061；（2）不锈钢抛光；（3）铝合金表面氧化；（4）传感器支架可采用钣金折弯件；（5）各零件表面平整，旋转和移动机构顺畅平稳；（6）尺寸：≤50×50×55mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关罩 | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤35×30×20mm。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关罩（防水垂直角） | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤35×25×30mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| X540舵机罩（水平底部出线） | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤65×42×45mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| X540舵机罩（升降底部出线） | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤65×40×45mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| X540舵机罩（伸缩底部出线） | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤65×40×45mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| X540舵机罩（底部出线） | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤65×40×45mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 一字塞打螺钉 | （1）材质：304不锈钢；（2）本色；（3）一字塞打螺丝；（4）尺寸：M3×φ4×3。 | 件 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 内六角塞打螺钉 | （1）材质：304不锈钢；（2）本色；（3）内六角塞打螺丝；（4）尺寸：M3×φ4×3。 | 件 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 减震垫 | （1）材质：橡胶；（2）70度；（3）尺寸：≤20×40×2mm。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光测距固定座 | （1）6061；（2）对称件，共2件；（3）尺寸：≤40×30×15mm。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 注射器安装背座 | （1）材质：黄色尼龙；（2）尺寸：≤420×105×67mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 注射器安装前板 | （1）材质：透明亚克力；（2）尺寸：≤80×52×25mm；（3）去除毛刺飞边；（4）带数字编号 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定连接板 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤400×105×75mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线模组支座 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤400×105×75mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 整体底座 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤332×62×90mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| L型滑动底座 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤76×60×38mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| L型滑动底座盖板 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤60×53×2mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 氟橡胶垫 | （1）材质：氟橡胶；（2）尺寸：≤φ50×φ18×3mm | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左支腿 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤90×80×180mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右支腿 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤70×40×180mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支架接油盘 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤350×40×12mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接支架板1 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤350×131×6mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接支架板2 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤75×30×60mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遮挡板1 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤130×60×1mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遮挡板2 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤360×60×1mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接油盘1 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤350×185×52mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接油盘2 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤412×80×61mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 立向安装板 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤310×30×17mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 安装帽 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤φ5×20mm；（3）表面去除毛刺飞边 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 微动开关安装板 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤16×18×47mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 摄像头转接件 | （1）材质：铝合金；（2）尺寸：≤80×50×22mm；（3）表面去除毛刺飞边。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 堵头放置板 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤336mm×30mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 管路连接块 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（直径×长度）：≤φ20mm×60mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 汇流板 | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤215×150×130mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定板 | （1）材质：铝合金；（2）表面处理：铝合金氧化处理；（3）尺寸：≤115×100×30mm。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 秤盘 | （1）材质：6061；（2）尺寸：≤342×182×87mm；（3）喷漆，磨砂银灰;（4）钣金厚度2.5mm,其余件焊接在钣金件上。 | 件 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧挡板 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤320mm×152mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向柱 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（直径×长度）：≤φ60mm×171mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面钝化处理。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电气控制盒盖 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（长×宽）：≤159mm×105mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 对接导向套 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（直径×长度）：≤φ60mm×38mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 法兰柔性轴 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（直径×长度）：≤φ40mm×82mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 氟胶垫 | （1）材质：氟橡胶；（2）表面尺寸（长×宽）：≤320mm×152mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂环 | （1）材质：Q235；（2）表面尺寸（直径×长度）：≤φ40mm×62mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝,表面镀亮铬。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左拐臂 | （1）材质：调质45号钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤95mm×36mm；（3）连接形式：左侧螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝,表面发蓝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右拐臂 | （1）材质：调质45号钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤95mm×36mm；（3）连接形式：右侧螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝,表面发蓝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接油盘堵头 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（长×宽）：≤20mm×20mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接油盘 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（长×宽）：≤65mm×66mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接杆 | （1）材质：调质45号钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤103mm×14mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝,表面发蓝。 | 件 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上端储油盒 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤127mm×108mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 下端储油盒 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤339mm×262mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 中间调整座 | （1）材质：304不锈钢；（2）表面尺寸（长×宽）：≤600mm×350mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 超声传感器支架 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（长×宽）：≤50mm×50mm；（3）连接形式：配合连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 温湿度传感器支架 | （1）材质：6061铝合金；（2）表面尺寸（长×宽）：≤50mm×30mm；（3）连接形式：螺纹连接；（4）表面要求：无毛刺飞边，棱边倒钝，表面亮白色氧化。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 超声波传感器支架 | （1）材质：6061铝合金；（2）原色氧化；（3）表面尺寸（长×宽）：≤60×24×32mm；（4）锐角倒钝。 | 件 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上外壳组件 | （1）主体材质：ABS+6061+亚克力+硅胶；（2）ABS外观亮光白色，局部黑色；6061发黑处理；（3）含1件ABS主壳，尺寸≤1100×760×750mm；（4）含2件ABS侧门,尺寸≤516×505×20.5mm,其中一侧门安装≤400×400×4mm反光板；（5）含1件ABS后门，尺寸≤426×425.5×20.5mm；（6）含1件ABS前门，尺寸≤461×480×13mm，含透明亚克力板，尺寸≤320×290×3mm；（7）含3个隐藏式凹槽件，6061，外观黑色哑光；3组磁块；3组不锈钢转轴；（8）含4件外壳安装架，组成一个尺寸≤1100×760×24mm框架，外观黑色氧化；（9）含雷达固定座组件，材质ABS+硅胶+6061，尺寸≤122×104×81mm；（10）含接触组件一套，尺寸≤796×188×22mm；（11）以上件组成整体后，门开关顺畅，磁吸牢固，接触组件对称安装。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 下外壳组件 | （1）材质：ABS+铝合金；（2）外观白色亮光，局部灰色哑光；（3）内嵌丝母；（4）含2件ABS侧壳，内嵌M5铜螺母，尺寸：≤650×130×240mm；（5）含2件ABS前后壳，内嵌M4铜螺母，尺寸≤760×120×240mm；（6）4件下壳组装后无明显间隙，整体尺寸≤1090×760×240mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱盖 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮传动轴2 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮隔套 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架2 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机垫片 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机驱动器盒 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机驱动器盒盖 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走密封圈 | 硅橡胶详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 顶板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧摄像头旋转支架 | AL5052详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧摄像头支架 | AL5052详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮 | 橡胶501详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮挡板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖1 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖2 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板 | 碳纤维详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板2 | 碳纤维详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主动轮传动轴 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 6销轴 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| BSS1205滚珠丝杠 | 丝杠S55C+螺母SCM420详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器导轨 | 详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器检测片 | AL5052详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 磁吸板 | Q235详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 单轮压紧轮支架 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴铰链 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧柱 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具定位槽 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具限位板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀盘固定架 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向块 | 尼龙详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底部限位块 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒盖 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机安装板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机安装轴 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机底座 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定座 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机轴固定块 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电源管理板垫板 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定环 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关支架 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 加长直线轴承固定块 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 夹紧底板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铰链座 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒2 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制箱盖 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒密封圈 | 硅橡胶详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉手盖 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接轴 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 尼龙柱 | 尼龙详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲锤 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击板卡固定板 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击控制盒 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击控制盒盖 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击密封圈 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击轴承座 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 摄像头固定支架 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 摄像头支架2 | AL5052详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 丝杠支撑座 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蜗杆1×1.25新 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蜗轮28×1.25 | 锡青铜详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机吊架 | FR-4玻纤板详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机吊架固定板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩 | FR-4玻纤板详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩固定板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩连杆 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新冰刀刀片 | 不锈钢详细见图纸 | 个 | 24 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新丝杠固定块 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧板卡固定板 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧底板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧垫圈 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮盖板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧控制盒 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧控制盒盖 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧密封圈 | 硅橡胶详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧转轴 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 延伸轴 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收附件压块 | AL5052详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收机支架 | AL5052详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 元器件安装板 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑块 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承挡板 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖 | AL6061-T6详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右下外壳 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主体外壳右部 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主体外壳中部 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主体外壳左部 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左下外壳 | ABS详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 机器人包装箱 | 铝塑合金详细见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电源插头 | 5.5\*2.1 DC电源插头 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插座 | 5.5\*2.1（±0.1mm）DC22 | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池公母座 | 6.0大间距接插件 | 个 | 44 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键1 | A型，3x3x12（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键2 | A型，3x3x20（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键3 | A型，3x3x30（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键4 | A型，4x4x20（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键5 | A型，5x5x20（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平键6 | A型，5x5x75（±0.1mm） | 个 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 指示灯 | 紫铜大银触点 可支持4000W 黑底红灯 3脚2档 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 带法兰直线轴承 | 单衬标准型 内径12mm | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 带座磁铁 | 底座不锈钢，HXF25 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧 | 长度60mm，内径16mm | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆 | 行程50mm，电源直流24V，负载700N,前端铰链安装，后端铰链安装。 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蝶形铰链 | 铝合金，开合角度180° | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 对射开关 | 电压：直流5-24V，控制输出：PNP常开，检测距离：5mm | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 高扭矩同步齿形带 | 5M-150，周长560，宽15mm | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关 | 面板安装滚珠柱塞型,电压：直流5-24V | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 黑色-圆线 | 1m长 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 开口销 | 2×14 GB/T91-2000，不锈钢 | 个 | 100 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 卡簧1 | 孔用，∅19 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 卡簧2 | 孔用，∅28 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉不脱1 | M18×1.5黑色 电缆范围5-10mm | 个 | 30 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉不脱2 | PG16 黑色 电缆范围10-14mm | 个 | 30 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉不脱3 | 12×1.5黑色 电缆范围3-6.5mm | 个 | 30 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉手 | 304不锈钢，表面光洁平整，直径6，内孔M4，70\*30（±0.5mm） | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 伸缩卡扣 | 电池卡扣，不锈钢，M4螺栓固定，43\*35（±0.5mm） | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承1 | 6000 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承2 | 61900 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承3 | 61903 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承4 | 16001 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承5 | 16002 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承6 | 6001 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承7 | 61902 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承8 | 619-8 GB 276-94 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 调整螺丝 | 不锈钢，M6-20 | 个 | 24 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 同步带轮 | 铝合金，5M，宽度15mm | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 螺栓1 | 外螺纹型等高螺栓，MSB5.5-10 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 螺栓2 | 外螺纹型等高螺栓，MSB5.5-20 | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 螺栓3 | 外螺纹型等高螺栓，MSB5.5-25 | 个 | 14 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 斜齿轮 | 45°锥齿轮，1.5模，25齿 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 圆线螺旋弹簧 | 不锈钢型，长度50mm | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线导轨 | 行程220，不锈钢，SVR24-220 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线轴承 | 内径12，材质MUJ2，适用环境-20-80℃ | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴用卡簧 | 轴用，∅8 | 个 | 10 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拾音器盖板 | ZN141.01.13-07 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遮光板 | ZN141.01.13-10 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扬声器垫板 | ZN141.01.13-15 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 航空插头挡板 | ZN141.01.13-16 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶垫 | ZN141.01.13-05 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶塞 | ZN141.01.13-06 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扬声器盖板 | ZN141.01.13-03 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板 | ZN141.01.13-02 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| B壳（g） | ZN141.01.13-08／／更改标记g／／更改内容：壳体导屏蔽层为铜箔纸 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| A壳（b） | ZN141.01.13-09／／更改标记b／／更改内容：壳体导屏蔽层为铜箔纸 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板固定板（b） | ZN141.01.13-14／／更改标记b／／更改内容：壳体导屏蔽层为铜箔纸 | 个 | 5 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关限位块 | 图纸 ZN354.02-04／／ABS | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 机械限位块 | 图纸 ZN354.02-05／／ABS | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机转向支架 | 尺寸：248.5×153.5×68mm,材料：304不锈钢，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧阻尼支架 | 尺寸：44×48×20mm,材料：304不锈钢，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧阻尼支架B | 尺寸：54×48×37mm,材料：304不锈钢，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连杆 | 尺寸：44×43×38.5mm,材料：304不锈钢，按图纸加工 | 个 | 16 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机固定块 | 尺寸：44×43×38.5mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机下固定块 | 尺寸：44×43×36.5mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机固定块B | 尺寸：114×43×20mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机下固定块B | 尺寸：44×43×14.9mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 活动支架 | 尺寸：55.5×30×20mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧阻尼安装支架 | 尺寸：44.2×35×30mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧阻尼安装支架B | 尺寸：69.2×35×33mm,材料：6061-T6，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轮毂电机转向支架B | 尺寸：90×109×152mm,材料：2mm 304不锈钢，焊接，按图纸加工 | 个 | 4 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 小型换电机场壳体 | 尺寸：长\*宽\*高≤1300mm\*1000mm\*700mm；材质：镀锌钢板+铝合金6061+304不锈钢+ABS；重量：≤130kg；结构要求：内置骨架，状态灯灯壳，空调安装支架；具备急停开关机械口；具有防水通讯口；输入电压：220 VAC±10%；45 至 55 Hz；工作环境温度：-25 至 50°C；隔热要求：壳体内部具有隔热层；稳定性要求：舱门机械无故障运行10000次及以上；CNC加工件：所有CNC加工件均要求做倒角处理；地脚螺栓：具备高度可调节功能；调节范围≥100mm；壳体接地要求：配置专接地排，截面积不低于100平方毫米；防护等级IP55。 | 套 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 小型换电机场平台 | 尺寸：长\*宽\*高≤600mm\*580mm\*100mm；重量≤8kg；材质：铝合金6061+304不锈钢；平台承重≥5Kg；水平归中精度≤0.5cm。 | 套 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平台推出机构 | 尺寸：长\*宽\*厚≤600mm\*260mm\*130mm；重量：≤8kg；材质：铝合金6061+304不锈钢；推出机构承重≥15Kg；推出行程≥790mm； | 套 | 2 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机换电脚架 | 尺寸：长\*宽\*高≤140\*140\*80mm；材质：铝合金6061+尼龙 | 套 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 输电线路V型细轮运动模块 | 1.电机数量：2个； 2.电机通信方式：CAN通信； 3.单电机输出功率：75.55w； 4.电机额定电压：42V； 5.电机额定转速：111.11RPM；  6.单电机额定扭矩：6.5Nm； 7.材质：6061合金、80度硅橡胶、尼龙； 8.橡胶轮、尼龙滚轮直径≤90mm；轮间距可调整范围400mm~500mm； 9.加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； 10.铝合金件黑色氧化处理，硅橡胶、尼龙为黑色； 11.轮形状：中间V型边缘棍轮。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 输电线路V型粗轮运动模块 | 1.电机数量：2个； 2.电机通信方式：CAN通信； 3.单电机输出功率：75.55w； 4.电机额定电压：42V； 5.电机额定转速：111.11RPM；  6.单电机额定扭矩：6.5Nm； 7.材质：6061合金、80度硅橡胶； 8.橡胶轮直径≤130mm；轮间距调整范围400mm~500mm； 9.加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； 10.铝合金件黑色氧化处理，硅橡胶为黑色； 11.轮形状：V型大轮。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 检测装置垂直及水平移动模块 | 1.材质：6061合金、尼龙、304不锈钢、碳纤维、POM、ABS等； 2.尺寸：≤550mm×380mm×550mm； 3.保证加工及安装精度，安装后直线轴承水平移动应顺畅、无明显阻力；齿轮齿条传动应顺畅、无明显阻力； 4.水平移动机构移动范围：-170mm~170mm；安装后发射机距接收板的距离≤400mm； 5.加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； 6.铝合金件黑色氧化处理，ABS外壳喷亮黄色油漆，碳纤维板为亚光、POM为原色； 7.竖直方向推力：≥100N； 8.竖直方向移动方式：三节电动推杆； 9.水平方向移动方式：电机驱动齿轮齿条。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 带电吊装支腿 | 1.材质：环氧树脂、尼龙、304不锈钢； 2.加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； 3.环氧树脂固定孔配制，转接连接尼龙件3D打印而成； 4.环氧树脂为原色，尼龙为黑色； 5.整体重量：≤1.5Kg。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 运动通信控制模块 | 1.电机控制通信能力：包含但不局限于2路485、2路CAN、1路232、1路TTL； 2.材质：6061合金； 3.控制箱尺寸：≤300mm×145mm×95mm； 4.控制箱体为钣金折弯、拼焊而成，保证焊接精度； 5.表面黑色氧化处理； 6.通信方式：包含但不局限于无线网桥、无线串口、5G； 7.遥控器遥感数量：≥2个； 8.按键数量：≥4个； 9.整体通信距离：≥1000m。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 能源动力模块 | 1.电压转换能力：包含但不限于36V转12V、36V转24V、36V转19V、36V转5V； 2.蓄电池容量：9600mAh； 3.对外航插：≥4个； 4.材质：6061合金； 5.控制箱尺寸：≤300mm×145mm×80mm； 6.控制箱体为钣金折弯、拼焊而成，保证焊接精度； 7.表面黑色氧化处理。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 机器人运输支架 | 1.尺寸：长宽高≤1200mm×800mm×1200mm； 2.重量：≤10Kg； 3.行走轮数量：4个； 4.行走轮形式：万向轮。 | 个 | 9 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| C构型X射线检测机器人外壳 | 1、尺寸：长宽高≤650mm×300mm×350mm； 2、材料：ABS； 3、表明喷漆：黄色哑光RAL 1023，黑色哑光PANTONE Black C； 4、表明应平整，无刮痕、裂纹等缺陷； 5、居中丝网印刷新版国网智能logo； 6、丝孔为内嵌铜螺母，且稳固牢靠。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| C构型带电接入模块 | 1、材料：碳纤维、6061合金； 2、骨架可拼焊而成，保证焊接精度，定位孔焊后加工； 3、辊轮直径：≥100mm； 4、6061合金黑色氧化处理； 5、表面应平整，无刮痕、裂纹等缺陷；去除毛刺、尖角倒钝 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 波浪轮配件 | 1.轮毂材质：6061铝合金； 2.橡胶部分：丁晴橡胶，硬度60； 3.尺寸：直径250±2mm×高度140±2mm； 4.重量：≤1.8kg； 5.轮毂表面氧化处理，黑色。 | 个 | 12 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机抱爪 | 1.材质：环氧树脂、尼龙； 2.加工件表面应光滑、平整，不得有尖角、毛刺、裂痕等明显缺陷； 3.环氧树脂为原色，尼龙为黑色； 4.整体质量：≤1Kg。 5.控制方式：遥控器； 6.挂载重量：≥40kg； 7.遥控距离：≥5km。 | 个 | 3 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 装置整体结构件 | 1.尺寸：长宽高≤550mm×300mm×450mm； 2.材料：铝方管、铝板拼焊而成，保证焊接精度，定位孔焊后加工； 3.表面应平整，尖角倒钝，去除毛刺； 4.表面喷漆：亮黄色 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 装置外壳 | 1、尺寸：长宽高≤550mm×200mm×450mm； 2、材料：ABS； 3、表明喷漆：黄色哑光RAL 1023，黑色哑光PANTONE Black C； 4、表明应平整，无刮痕、裂纹等缺陷； 5、居中丝网印刷新版国网智能logo； 6、丝孔为内嵌铜螺母，且稳固牢靠。 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 装置电控箱 | 1.外置天线：全向天线； 2.通信传输距离：≥1000m； 3.控制箱尺寸：长宽高≤500mm×180mm×350mm；； 4.控制箱体为钣金折弯、拼焊而成，保证焊接精度； 5.通信方式：包含但不局限于无线网桥、无线串口、5G； 6.电源开关：具备； 7.电量显示：具备； 8.电压转换能力：包含但不限于36V转24V、36V转19V； | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机吊装挂件 | 1.材质：钢管20×20×1mm 2.尺寸：520±2×20±2×80±2mm 3.焊接成型，清理焊缝、焊渣； 4.质量：≤0.18kg 5.表面喷漆处理，黄色 | 个 | 6 | 接供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。