**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| 压板磁钢结构件、机壳等采购项目 | 压板磁钢结构件（弹簧式压板） | 适用于弹簧式的压板磁钢护套，护套材质：PC，颜色：透明；磁钢材料：永磁N35H，尺寸D4×4，轴向充磁；烧结钕铁硼 | 个 | 49838 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过机加工件销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 压板磁钢结构件（拨码式压板） | 适用于拨码式的压板磁钢护套，护套材质：PC，颜色：透明；磁钢材料：永磁N35H，尺寸D4×4，轴向充磁；烧结钕铁硼 | 个 | 199354 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 卡扣固定件（弹簧式压板） | 线槽卡扣固定件，适配弹簧式压板。材质：PC，颜色：透明，尺寸：40mm\*30mm\*30mm | 个 | 11629 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 卡扣固定件（拨码式压板） | 线槽卡扣固定件，适配拨码式压板。材质：PC，颜色：透明，尺寸：40mm\*25mm\*10mm | 个 | 71435 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 线槽固定磁钢 | 磁钢20X5X3，强磁永磁N50，满足工作温度要求：-40℃~+80℃。 | 个 | 83064 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（横盖板Ⅰ型） | 材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：480mm\*3.6mm\*12.4mm | 个 | 12880 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（横底板Ⅰ型） | 材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：482mm\*17mm\*12.4mm | 个 | 12880 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（堵头Ⅰ型） | 材质：硅橡胶，颜色：RAL7035，尺寸：17mm\*7mm\*12.4mm | 个 | 12880 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（横盖板Ⅱ型） | 材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：480mm\*3.6mm\*12.4mm | 个 | 14808 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（横底板Ⅱ型） | 材质：PVC，颜色：RAL7035，尺寸：482mm\*17mm\*12.4mm | 个 | 14808 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（堵头Ⅱ型） | 材质：硅橡胶，颜色：RAL7035，尺寸：17mm\*7mm\*12.4mm | 个 | 14808 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（盖板Ⅰ型） | 材质:SGCC 冷轧镀锌板;颜色：亮银色，表面喷涂，尺寸：482mm\*361.2mm | 个 | 247 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（框体Ⅰ型） | 材质:SGCC 冷轧镀锌板;颜色：亮银色，表面喷涂，尺寸：482mm\*361.2mm\*88.4mm | 个 | 247 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 贴膜（Ⅰ型） | PVC背胶，T=0.5mm，尺寸：444mm\*88.4mm | 个 | 247 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（框体Ⅱ型） | 机壳材质：SGCC；颜色：RAL7035哑光，表面喷涂，尺寸：105mm\*70mm\*27mm | 个 | 2576 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（盖板Ⅱ型） | 机壳材质：SGCC；颜色：RAL7035哑光，表面喷涂，尺寸：105mm\*70mm\*27mm | 个 | 2576 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 贴膜（Ⅱ型） | PVC背胶，T=0.5mm，尺寸：105mm\*70mm | 个 | 2576 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（框体Ⅲ型） | 机壳材质：SGCC；颜色：RAL7035哑光，表面喷涂，尺寸：157mm\*70mm\*40mm | 个 | 7404 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 机壳（盖板Ⅲ型） | 机壳材质：SGCC；颜色：RAL7035哑光，表面喷涂，尺寸：157mm\*70mm\*40mm | 个 | 7404 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 贴膜（Ⅲ型） | PVC背胶，T=0.5mm，尺寸：82.5mm\*67.6mm | 个 | 7404 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 插线槽 | PVC,背胶,RAL7035,尺寸：650mm\*20mm\*19mm | 个 | 9980 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 插线槽外壳 | PVC,背胶,RAL7035,尺寸：650mm\*20mm\*5.3mm | 个 | 9980 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 堵头 | 硅橡胶，尺寸：20mm\*19mm\*7mm | 个 | 9980 | 接供货通知后15日内 | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。