**招标公告附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期（不低于）** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** |
| 10kV配电线路设备喷涂技术服务项目（包一） | 10kV配电线路设备喷涂技术服务 | 按照国网公司及甲方、业主方相关标准要求，完成山东临沂临沭、莒南、郯城、费县、兰山、河东、罗庄、临港5893基杆塔设备绝缘喷涂，山东威海荣成、文登3792组变压器、线夹、开关、避雷器、连线等设备绝缘喷涂，绝缘涂层应均匀，干膜厚度不小于0.8mm，通过甲方及业主方验收。 | 宗 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证；  2.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承修；  3.备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过配电线路/设备改造或维修项目不少于2份，合同额累计不低于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 10kV配电线路设备喷涂技术服务项目（包二） | 10kV配电线路设备喷涂技术服务 | 按照国网公司及甲方、业主方相关标准要求，完成山东滨州博兴、沾化、阳信、北海、惠民、城区、无棣8317处变压器、线夹、开关、避雷器、连线等设备绝缘喷涂，山东潍坊昌乐975基杆塔设备绝缘喷涂，绝缘涂层应均匀，干膜厚度不小于0.8mm，通过甲方及业主方验收。 | 宗 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证；  2.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承修；  3.备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过配电线路/设备改造或维修项目不少于2份，合同额累计不低于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 10kV配电线路设备喷涂技术服务项目（包三） | 10kV配电线路设备喷涂技术服务 | 按照国网公司及甲方、业主方相关标准要求，完成山东聊城莘县68400米裸导线绝缘涂敷，涂层厚度为2.5±0.3mm。山东德州齐河、武城848处变压器、线夹、开关、避雷器、连线等设备绝缘喷涂，干膜厚度不小于0.8mm，通过甲方及业主方验收。 | 宗 | 1 | 以甲方通知为准 | 12个月 | 1.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证；  2.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承修；  3.备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过配电线路/设备改造或维修项目不少于2份，合同额累计不低于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。