**需求一览表**

## 项目名称：变电站安全接入平台采购项目 项目编号：LN1903-0614-JY-WZDXJT-SY02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **最高限价（万元）** | **保证金**  **（万元）** | **专用资质要求** |
| 变电站安全接入平台采购项目 | 一体式安全接入平台（Ⅲ型） | 1.支持国密SM2、SM3、SM4密码算法。  2.可实现对接入终端的身份认证、数据加密等功能。  3.开启数据加密功能状态下，整机国密加密吞吐量（1024字节）≥90Mbps等技术要求。 | 台 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点交货 | 60 | 0.9 | 1. 厂商要求：制造商或代理商。  认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 |
| 安全通信模块 | 1.支持传输层的基于加密芯片的数据加密与传输(SM1/SM2/SM3/SM4)。  2.支持网络层基于国际算法的的数据加密与传输(DES/3DES/RSA)。  3.可兼容各类运检机器人，可实现机器人与接入平台间数据传输加密隧道的创建等技术要求。 | 台 | 11 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。