项目名称：国网智能科技股份有限公司机器人机械件采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY18

货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 机器人机械件采购项目（包一） | LER3000C用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 90 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标项目相关产品累计销售业绩200万及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 5.4 |
| LER3100用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 48 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| LER3200用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 18 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| LES2120A机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 180 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 机器人机械件采购项目（包二） | LER3000C用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 60 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标项目相关产品累计销售业绩200万及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 3.62 |
| LER3100用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 32 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| LER3200用机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| LES2120A机械件 | 材料选用优质铝、表面喷砂或氧化处理、公差要求符合GB/T 1804-2000等。 | 套 | 120 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。