货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司变电站安全接入平台采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电站安全接入平台采购项目 | 一体式安全接入平台（Ⅲ型） | 1.支持国密SM2、SM3、SM4密码算法。2.可实现对接入终端的身份认证、数据加密等功能。3.开启数据加密功能状态下，整机国密加密吞吐量（1024字节）≥90Mbps等。 | 台 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标项目相关产品累计销售业绩不少于3份且合同额不低于20万。业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 1.40 |
| 安全通信模块 | 1.支持传输层的基于加密芯片的数据加密与传输。(SM1/SM2/SM3/SM4)。2.支持网络层基于国际算法的的数据加密与传输(DES/3DES/RSA)。3.可兼容各类运检机器人，可实现机器人与接入平台间数据传输加密隧道的创建等。 | 台 | 36 | 接到供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 |

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY22

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。