货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司高性能红外热像仪采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高性能红外热像仪采购项目 | 红外热像仪 | 分辨率要求不低于320\*240，热像仪最大安装空间为70（H）x70（W）x170（L）mm，重量不大于0.7kg等 | 台 | 80 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商2、业绩要求：至投标截止日三年内，招标项目相关产品累计销售业绩不少于20台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 7.44 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.投标人所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，应具有该货物的海关货物报关单复印件、产品合格证书。