货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司升降组件采购项目

项目编号：LN19W3-1021-JY-WZXYZB-SY07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 升降组件采购项目 | 超轻大伸缩比升降节 | （1）要求升降节材质为碳纤维材料，抗碱、抗腐、抗酸、抗震性能好，突出的抗疲劳能。整体最大重量不大于1.0kg。伸缩节共13节。（2）升降节自带限位结构。竹节最小内径（含限位块）不应小于35mm。在负载重量为10.0kg时不脱节。在无挂载负载情况下，靠重力可按次序各节自然伸出，各节之间无阻尼，不错位运动。（3）升降节壁内外侧光滑，颜色均匀，无裂痕等。 | 根 | 1000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于150万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 4.43 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。