# **服务需求一览表**

**项目名称：国网智能科技股份有限公司变电站室外巡检机器人系统安装工程项目**

**项目编号：LN2003-0616-JY-GCKJZB-SY08**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电站室外巡检机器人系统安装工程项目（包一） | 变电站室外巡检机器人运行的混凝土通道、彩色透水混凝土（多孔混凝土或排水混凝土）通道、花砖通道铺设及路面修整；微气象及无线网桥安装，通讯设备配套的线缆敷设、接地；自动卷帘门和自动挡鼠板安装及辅件安装、线缆敷设；充电小室安装及其电源电缆敷设、接地；空调台砌筑；砖混结构充电室修筑（如有）；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复、招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 200 | 站 | 1年 | 1.有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证  2.有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，或具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；  3.备注：不接受代理商及联合体投标。 | 12.9 |
| 变电站室外巡检机器人系统安装工程项目（包二） | 变电站室外巡检机器人运行的混凝土通道、彩色透水混凝土（多孔混凝土或排水混凝土）通道、花砖通道铺设及路面修整；微气象及无线网桥安装，通讯设备配套的线缆敷设、接地；自动卷帘门和自动挡鼠板安装及辅件安装、线缆敷设；充电小室安装及其电源电缆敷设、接地；空调台砌筑；砖混结构充电室修筑（如有）；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复、招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 120 | 站 | 1年 | 1.有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证  2.有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，或具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；  3.备注：不接受代理商及联合体投标。 | 7.7 |
| 变电站室外巡检机器人系统安装工程项目（包三） | 变电站室外巡检机器人运行的混凝土通道、彩色透水混凝土（多孔混凝土或排水混凝土）通道、花砖通道铺设及路面修整；微气象及无线网桥安装，通讯设备配套的线缆敷设、接地；自动卷帘门和自动挡鼠板安装及辅件安装、线缆敷设；充电小室安装及其电源电缆敷设、接地；空调台砌筑；砖混结构充电室修筑（如有）；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复、招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 80 | 站 | 1年 | 1.有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证  2.有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，或具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；  3.备注：不接受代理商及联合体投标。 | 5.2 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。