**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司充换电设施组件维修项目**

**项目编号：SGAI2005-1102-FWKJJT-SY07**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **服务期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 充换电设施组件维修项目 | 伺服电机，R07 CMP40M/BP/KY/AKOH/SB1，编码器故障，电机抱闸无法打开，轴承齿轮磨损，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 30 | 台 | 1年 | 1年 | 1. 应答人要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；
2. 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；
3. 备注：不接受代理商及联合体投标。
 | 完成过与招标项目相类似的项目：2017年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，业绩不少于2份且累计合同额不低于45万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.0 |
| 伺服电机，FAF27 CMP50M/BP/KY/AKOH/SB1，编码器故障，轴承齿轮磨损，键槽与键配合松动，电机抱闸无法打开，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 20 | 台 | 1年 | 1年 |
| 伺服电机，K47 CMP50L/BP/KY/AK0H/SB1，编码器故障，轴承齿轮磨损，键槽与键配合松动，电机抱闸无法打开，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 10 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0011-5A3-4-00，编码器故障，系统故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 10 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0008-5A3-4-00，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 5 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0005-5A3-4-00，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 5 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，LXM32MU90M2，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障等维修服务 | 5 | 台 | 1年 | 1年 |
| 触摸屏，6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI TP1200，触摸屏幕坏损、显示花屏、触摸不灵敏、触点位置不精准等维修服务 | 20 | 台 | 1年 | 1年 |
| 工控机，MXC-2002/HDD320G，CPU主板故障，风扇故障，通讯网卡故障，BIOS芯片故障，内存条故障等维修服务 | 25 | 台 | 1年 | 1年 |
| 电源模块，额定功率为10kW-15kW等不同规格的电源模块，模块通信故障、输入过压、输入缺相、输出过流、输出欠压、风扇故障、过温故障等维修服务 | 150 | 台 | 1年 | 1年 |
| 监控单元，核心控制板故障，通信模块故障 | 165 | 台 | 1年 | 1年 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。