**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司高压集控箱采购项目**

## **项目编号：ZN2001-1125-JY-WZXYZB-SY09**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金****（万元）** |
| 高压集控箱采购项目（包一） | 高压集控箱 | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 45 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商;2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11.6 |
| 高压集控箱采购项目（包二） | 高压集控箱 | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 38 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商;2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.7 |
| 高压集控箱采购项目（包三） | 高压集控箱 | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 30 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商;2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.7 |
| 高压集控箱采购项目（包四） | 高压集控箱 | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 22 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商;2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.8 |
| 高压集控箱采购项目（包五） | 高压集控箱 | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 15 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商;2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。