**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉采购项目**

## **项目编号：ZN20W1-1221-JY-WZXYJT-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉采购项目（包一） | 常用纸箱 | 材料为五层BC瓦楞纸，面纸及里纸为170克国产牛皮纸，其中C瓦纸为130克、B瓦为110克，夹芯纸为110克。 | 平方米 | 35265 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 应答人要求：制造商 | 业绩要求：制造商：2017年1月1日至投标截止日内所投产品累计销售业绩80万以上。注：业绩必须提供对应的合同。 | 1.3 |
| 不常用纸箱 | 平方米 | 18000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 常用包装袋 | 厚度单层11丝的聚乙稀全新料 | 平方米 | 54000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 不常用包装袋 | 平方米 | 36000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 缠绕膜 | 聚乙稀全新料 | Kg | 3000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 泡棉 | 环保型低密度聚乙烯脂 | Kg | 3600 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉采购项目（包二） | 常用纸箱 | 材料为五层BC瓦楞纸，面纸及里纸为170克国产牛皮纸，其中C瓦纸为130克、B瓦为110克，夹芯纸为110克。 | 平方米 | 23510 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 应答人要求：制造商 | 业绩要求：制造商：2017年1月1日至投标截止日内所投产品累计销售业绩80万以上。注：业绩必须提供对应的合同。 | 0.9 |
| 不常用纸箱 | 平方米 | 12000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 常用包装袋 | 厚度单层11丝的聚乙稀全新料 | 平方米 | 36000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 不常用包装袋 | 平方米 | 24000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 缠绕膜 | 聚乙稀全新料 | Kg | 2000 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 泡棉 | 环保型低密度聚乙烯脂 | Kg | 2400 | 供货单签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。