**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司高压电缆交流耐压局放一体化设备采购项目**

## **项目编号：ZN21W2-0204-JY-WZDXZB-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 高压电缆交流耐压局放一体化设备 | 耐压主设备额定电压260 kV；额定电流 83A；额定电感16.2H；频率范围20-300Hz；分布式局放设备采样分辨率：14位；灵敏度不低于背景噪音的1pC；局部放电事件时间分辨率＜20ns。应能实时显示每个监测器的放电谱图和每个测试点的放电趋势图；具有综合统计和分析功能。 | 套 | 1 | 合同签订后12个月内 | 项目验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；  备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日前一日同类产品累计销售业绩不少于1500万。  代理商：投标人2018年1月1日至投标截止日前一日同类产品累计销售业绩不少于800万。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 24.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。