**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司低压配变信息采集组件采购项目**

## **项目编号：ZN2101-0311-JY-WZXYZB-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 低压配变信息采集组件采购项目 | 主控板 | 含华为核心板；含加密模块及加密芯片；满足模拟量接入及运算；接入山东配电物联网云平台。 | 块 | 3075 | 接到供货通知后20日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。  备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：近三年累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 28.1 |
| 无线模块 | 华为版，双模4G | 只 | 3075 | 接到供货通知后20日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 载波模块 | 华为版载波模块 | 只 | 3075 | 接到供货通知后20日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 配套安装组件 | 含装置机壳、交采电源板、不锈钢箱体、组件安装底板、防护罩、矩形连接器、电流互感器、RFID电子标签 | 套 | 2875 | 接到供货通知后20日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。