**附件1 招标需求一览表**

**分标一：局部放电检测装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 1 | 局部放电检测装置采购项目 | 局部放电检测装置 | 振荡波,10kV/35kV电缆，满足局部放电测量性能 | 套 | 5 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。4.备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：高性能电能转换设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 1 | 高性能电能转换设备采购项目 | 高性能电能转换设备 | 采用全密封防泄漏结构，具有防腐蚀措，额定电压：2V。 | 件 | 2176 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于400万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：智能化信息平台管控设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 1 | 智能化信息平台管控设备采购项目 | 智能化信息平台管控设备 | 电源监控、温度监控、本地固件更新、错误日志；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面 | 套 | 76 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 19.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。