**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称（类别）** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 机器人、在线智能巡视系统电缆采购项目（包一） | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 76000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求:   制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供铠装电力电缆ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃第三方检测报告。  说明：高规格的电缆检测报告可覆盖低规格电缆。 | 业绩要求:2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.4 |
| 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 26000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装控制电缆 | ZR-KVVP2-22//4×4//450/750V//C级阻燃／／升降梯净高不低于11米用 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 226500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.0//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//8×0.3//300/300V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 15000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6+1×4//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×16+1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×4//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软铜线 | ZR-RV//2.5mm²//450/750V//黄绿色//C级阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//铠装/阻燃 | 米 | 325000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//铠装/阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//阻燃 | 米 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电源电缆 | NH-YJV22 3×6 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 国标三孔电源线 | PSB-16/ST3//16A//品字尾//300/500V//（RVV）3×1.0mm2//1.8米国标三孔 | 米 | 1500 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 机器人、在线智能巡视系统电缆采购项目（包二） | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 45600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:  制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供铠装电力电缆ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃第三方检测报告。  说明：高规格的电缆检测报告可覆盖低规格电缆。 | 业绩要求:2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.7 |
| 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 15600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装控制电缆 | ZR-KVVP2-22//4×4//450/750V//C级阻燃／／升降梯净高不低于11米用 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 2400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 135900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.0//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//8×0.3//300/300V//C级阻燃//黑色 | 米 | 900 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 9000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6+1×4//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×16+1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 300 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×4//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软铜线 | ZR-RV//2.5mm²//450/750V//黄绿色//C级阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//铠装/阻燃 | 米 | 195000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//铠装/阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//阻燃 | 米 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电源电缆 | NH-YJV22 3×6 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 国标三孔电源线 | PSB-16/ST3//16A//品字尾//300/500V//（RVV）3×1.0mm2//1.8米国标三孔 | 米 | 900 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 机器人、在线智能巡视系统电缆采购项目（包三） | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 30400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:  制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供铠装电力电缆ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃第三方检测报告。  说明：高规格的电缆检测报告可覆盖低规格电缆。 | 业绩要求:2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.8 |
| 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 10400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装控制电缆 | ZR-KVVP2-22//4×4//450/750V//C级阻燃／／升降梯净高不低于11米用 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 1600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 90600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×1.0//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//8×0.3//300/300V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6+1×4//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×16+1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套线 | ZR-RVV//2×4//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软铜线 | ZR-RV//2.5mm²//450/750V//黄绿色//C级阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//铠装/阻燃 | 米 | 130000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//铠装/阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.0电源线//阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2\*1.5电源线//阻燃 | 米 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电源电缆 | NH-YJV22 3×6 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 国标三孔电源线 | PSB-16/ST3//16A//品字尾//300/500V//（RVV）3×1.0mm2//1.8米国标三孔 | 根 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。