**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 固定式机巢采购项目 | 固定式机巢 | 搭载任务设备的无人机任意两点（含旋翼）之间距离不大于1.9m；包含小型气象站模块，支持机库摆放地周边天气的7乘24小时不间断实时监管；具备智能不间断无人机巡检系统平台和任务设备的测控数据上传和下传功能，在飞行高度40m时，与无人机机库的全向传输距离不小于4km。 | 套 | 4 | 合同签订后90日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：  制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。  备注：  具备民用航空器经营许可证；  代理商需提供代理商资质证明。 | 业绩要求：  2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。