**附件1 招标需求一览表**

**分标一：变电在线监测系统采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电在线监测系统采购项目 | 变电在线监测系统 | 含数据采集、分析诊断、通信远程等功能，要求能通过有线/无线4G/5G等方式接入站综合数据服务器后台系统 | 套 | 15 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商
2. 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书
3. 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：

投标产品具有中国电力科学研究院或同等资质（CNAS或CMA认证）检测机构出具的检测合格报告 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于1份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：光电探测设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 光电探测设备采购项目（包一） | 光电探测设备 | 数码变焦功能；数据传输接口；含报警功能；防护等级IP54 | 套 | 14 | 合同签订后20日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商
2. 认证证书：提供有效的ISO9000

系列质量管理体系认证证书3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：取得具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构所出具的型式试验报告 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.4 |
| 光电探测设备采购项目（包二） | 光电探测设备 | 数码变焦功能；数据传输接口；含报警功能；防护等级IP54 | 套 | 21 | 合同签订后20日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商
2. 认证证书：

提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：取得具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构所出具的型式试验报告 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。