**附件1 招标需求一览表**

**分标一：台体检测调试系统采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 台体检测调试系统采购项目 | 台体检测调试系统 | 详见技术规范 | 套 | 17 | 合同签订后90日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的有效型式试验报告（检验报告或鉴定报告）。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内具有软硬件售业绩1000万元以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 16 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：信息自动化处理插件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 信息自动化处理插件采购项目（包一） | 信息自动化处理插件 | 详见技术规范要求 | 1417 | 件 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有配电终端或其配件累计销售业绩不少于200万元。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 3.1 |
| 信息自动化处理插件采购项目（包二） | 1194 | 件 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有配电终端或其配件累计销售业绩不少于200万元。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 2.6 |
| 信息自动化处理插件采购项目（包三） | 886 | 件 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有配电终端或其配件累计销售业绩不少于200万元。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 2 |
| 信息自动化处理插件采购项目（包四） | 545 | 件 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有配电终端或其配件累计销售业绩不少于200万元。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

##### **分标三：油色谱在线监测装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 油色谱在线监测装置采购项目 | 油色谱在线监测装置 | 气相色谱法原理，绝缘电阻交流回路外部端子对地≥10 MΩ；不接地直流回路(不包括传感器)对地≥1MΩ | 套 | 19 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.检测报告或试验报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的专业检测报告；4.其他：制造商提供代理商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内油色谱在线监测销售业绩不少于300万元。代理商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内油色谱在线监测销售业绩不少于300万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 2.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

##### **分标四：配电综合监控终端组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 配电综合监控终端组件采购项目 | 含：8 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、12 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、16 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、20 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、24 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、2 变压器)配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、3 变压器)、视频监控和环境检测系统组件、光纤通信设备组件等 | 套 | 54 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内类似产品累计销售业绩不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。