**山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2023年第五十二批物资类招标采购项目**

**招标公告**

（招标编号：**ZNZB-2352-0523**）

**1.招标条件**

本招标项目资金已落实，招标人为山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司。项目已具备招标条件，现对该批项目进行公开招标。招标人委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请合格投标人（以下简称“投标人”）就山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2023年第五十二批物资类招标采购项目提交密封的有竞争性的投标文件。

**2.招标范围**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 |
| 1 | ZN2319-0519-WZDXZB-SY01 | 智慧物联型状态感知组件采购项目 |
| 2 | ZN2307-0224-WZKJZB-SY01 | 断路器采购项目 |

*投标文件编制说明：项目名称以****所投分标名称为准****，项目编号以****所投分标编号为准****。*

招标范围详见附件1：招标需求一览表。

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

**3.1 通用资格要求：**

（1）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测设备的能力。

（2）若投标人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。

（3）如招标人要求所投产品需具有有效试验报告，则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）若投标人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

（5）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

（6）应有良好的财务状况和商业信用。

（7）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

（8）根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标。

（9）投标人不得存在违法失信行为。被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）（普通合伙企业、自然人除外）列入“失信被执行人”、“ 企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）（普通合伙企业、事业单位除外）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、列入经营异常名录信息”的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

（10）本项目不允许联合体投标。

**3.2投标人及其投标的产品须满足专用资格要求:**

具体详见附件1：招标需求一览表中专用资质要求。

**4.招标文件的获取**

**4.1本次实行网上发放电子版招标文件，投标人应在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区（https://sgccetp.com.cn/portal//，以下简称：电工交易专区）注册并办理CA证书电子钥匙方可获取招标文件，电子钥匙的办理流程请登录电工交易专区网站“平台注册”——“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请投标人高度重视。CA证书电子钥匙在ECP1.0、ECP2.0两个平台通用，如为ECP1.0平台老用户且具有有效的CA证书电子钥匙，仅需注册并下载安装新版电子钥匙安装包，即可获取招标文件。由于没有及时办理电子钥匙导致获取招标文件失败，后果由投标人自行承担。（获取文件操作视频下载链接：请前往http://www.syzbgs.com/show-11-3763-1.html获取 ，该链接仅为获取招标文件及后续投标提供参考，具体投标操作应根据具体项目进行。）**

**4.2凡有意参加应答者，请于2023年5月23日9:00时至2023年5月31日17:00时（北京时间），登录国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区下载招标文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。**

**4.3招标文件（电子文件）免费获取。投标人国家电网公司电子商务平台电工交易专区点击购买招标文件即可，无须支付费用。购买申请1个工作日内将自动获得招标文件下载权限，超过1个工作日内未收到确认下载权限的，可联系核实报名情况。**

**4.4请投标人注意的其他事项：供应商投标工具下载方式：请各投标人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→投标工具安装”目录下下载[供应商投标工具](https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/%22%20%5Cl%20%22/list/down/javascript%3Avoid%280%29)。操作手册下载：请各投标人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→操作手册”目录下下载“[供应商操作手册](https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/%22%20%5Cl%20%22/list/down/javascript%3Avoid%280%29)”。投标工具操作问题联系电话：010-63411000。**

**5.投标文件的递交**

**本次采购项目须在电子商务平台电工交易专区上进行，投标文件（应用“E供应商操作手册”格式版本）须在投标截止时间（2023年6月14日09:00，北京时间）前上传至电子商务平台电工交易专区。**

***由于电工交易专区中存在投标文件上传大小限制，本次投标在上传电工交易专区的基础上,在投标截止时间前，需将投标文件扫描件压缩、加密，发送至邮箱syzbgs@vip.163.com（备注邮件主题：山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2023年第五十二批物资类招标采购项目+XXXX有限公司投标文件），并在6月14日09:00开标时间之后15分钟内，将扫描件解压密码发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。***

**5.1纸质投标文件递交**

本招标批次不接收纸质标书。

**6.开标**

6.1开标时间：2023年6月14日9：00时；

6.2开标地点: 济南市天桥区少年路12号彩虹大酒店。

6.3重要提示

6.3.1为有效降低现场开评标带来的人员聚集风险，阻断病毒传播的潜在风险，保护所有投标及开标参与者身体健康，特对参与开评标人员做如下要求：

（a）投标当日应做好防护措施，必须全程佩戴合格口罩；

（b）体温不得超过 37.3°C；

（c）不得有剧烈咳嗽等特殊症状；

（d）自行准备签字用签字笔并建议佩戴一次性手套；

6.3.2根据政府疫情防控有关要求，如参与开评标人员现场检测体温超标，存在剧烈咳嗽等特殊症状，招标人有权拒绝其进入投标及开标现场。

6.3.3**受疫情影响，各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式。如对投标报价有异议，投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。**

6.4投标保证金要求

投标应以**包为单位**提交投标保证金,没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的投标将被拒绝。投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。

投标保证金的有效期应与投标有效期一致。

账户信息：

单位名称：山东三誉招标代理有限公司

开户行：中国民生银行济南玉函路支行

账号：697833452

注：采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人，请在附言栏注明标包信息（**分标名称简称+分标编号后四位**）。

**7.发布公告的媒介**

本次招标公告同时发布在下列媒体上：

本次招标采用公开招标的采购方式，采购代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“电子商务平台-电工交易专区”（https://sgccetp.com.cn/portal/#/）、“三誉招标网”：（[http://www.syzbgs.com/zhaobiao/](http://www.syzbgs.com/zhaobiao/%EF%BC%89)）

**8.联系方式**

招标代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地址：济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。

邮编：250000

联系人：张如意

电话：0531-58185101/15665723853

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

开户名称：山东三誉招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行济南玉函路支行

帐 号：697833452

网址：<http://www.syzbgs.com/zhaobiao>

2023年5月

**附件1 招标需求一览表**

**分标一：智慧物联型状态感知组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 1 | 智慧物联型状态感知组件 | 3个500万像素高清监拍枪机，实现两侧通道及对准塔基或其他需特殊观测处，具备定时拍照、主动拍照、缺陷图像识别、移动端推送等功能，边缘物联代理终端主机具有扩展功能防护等级不低于IP65、摄像头不低于IP67。 | 套 | 375 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内图像在线监拍业绩不少于100万元。注：需提供相应的合同复印件。 | 4.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：断路器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 断路器采购项目 | 交直流微型断路器及附件、交直流塑壳断路器及附件、交直流框架式及附件等 | 只 | 43073 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商；2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商需提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告；4、其他：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求:制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内断路器开关类产品累计销售业绩不少于500万。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内断路器开关类产品累计销售业绩不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。